Canon Toner Status versjon 2.40 for Microsoft Windows
Canon Toner Status er et program som kan se hvor mye toner det er igjen i kassettene fra en datamaskin.
Du finner mer informasjon om programmet i denne filen. Les den før du tar i bruk programmet.
Systemkrav
Dette produktet skal benyttes i følgende miljøer.
Operativsystem
Windows 10
Windows 11

MERK
Den siste servicepakken må være installert på operativsystemet.

Støttede skriverdrivere
Canon UFR II/UFRII LT-skriverdriver
Canon PCL5/6-skriverdriver
Canon PS-skriverdriver
Canon UFR II/UFRII LT/LIPSLX/CARPS2 V4 Skriverdriver
Canon PCL6 V4-skriverdriver
Canon Generic Plus UFR II skriverdriver
Canon Generic Plus PCL6 skriverdriver
Canon Generic Plus PS3 skriverdriver
Tilkoblingsmiljø
Tilkoblede enheter overvåkes på følgende porter.
Standard TCP/IP-port
Standard USB-port
Canon MFNP-port
WSD-port
Om bruken
Slik installerer du programvaren
Når du installerer programvaren blir den registrert i Windows Startup og vil bli vist på systemstatusfeltet.
Informasjon om kassetter hentes inn automatisk fra enheten på angitte intervaller, og hvis mengden toner som er igjen i kassetten er lav, vil skjermen bli vist.
Du kan se hvor mye toner som er igjen i kassettene.
Hvis du klikker [Sjekk detaljer angående forbruksmateriell] vil du kunne se modellnumrene til kassettene. Du kan også se adressen til salgsstedet.
Hvis du klikker på ikonet i systemstatusfeltet vil du kunne se skjermen når du måtte ønske det.
Normalt vil programmet starte automatisk når du logger deg inn på Windows. Du kan også starte programmet manuelt fra Start-menyen.
Advarsler og begrensninger
Siden dette produktet er et verktøy som gir røffe overslag, kan det hende at den informasjonen som vises avviker fra informasjonen på selve enheten. Hvis du vil ha en mer nøyaktig status må du sjekke enhetens betjeningspanel.
Hvis en standard nettleser ikke har blitt valgt i Windows, kan du ikke bruke [Gå til nettstedet for kjøp] i dialogboksen [Sjekk detaljer angående forbruksmateriell].
Dette produktet kan ikke benyttes på [Start]-skjermen til Windows 8.1 og senere. I tillegg gis det ikke periodiske varslinger. Bruk dette produktet fra skrivebordet.
Hvis en skriverdriver som støtter dette produktet ikke er korrekt installert, kan det hende at produktet ikke gjenkjenner enheten på korrekt måte. Hvis dette er tilfellet må du installere den rette skriverdriveren på nytt.
Dette produktet støtter opp til fem enhetstilkoblinger og opp til 10 skriverkøer. Det er ikke garantert at produktet vil fungerer sammen med enheter og skriverkøer som overskrider dette tallet.
Det er ikke sikker at informasjon vil kunne hentes inn hvis Windows er i vente-, sove- eller dvalemodus. Hvis dette er tilfellet må du utføre operasjonen på nytt igjen etter at Windows våkner opp igjen fra vente- , sove- eller dvalemodus.
Avhengig av enhetens tilstand, så kan det hende at det vil ta tid å hente inn informasjon fra den eller at slik innhenting feiler. Hvis dette skjer, må du vente en stund og deretter klikke på ikonet i systemstatusfeltet for å starte innhentingen av informasjonen på nytt.
Når du bruker Canon Generic Plus skriverdriver, kan det hende at kassettinformasjon ikke vises hvis driveren ikke kan hente enhetsinformasjonen. For mer informasjon om henting av enhetsinformasjon, se håndboken for hver driver.

All other trademarks are the property of their respective owners.
Andre produkt- og firmanavn som nevnes her, kan være varemerker for sine respektive eiere.

Copyright Canon Inc. 2014