Canon Toner Status versio 2.40, Microsoft Windows
Canon Toner Status -ohjelmalla voi tarkistaa tietokoneen avulla mustekaseteissa jäljellä olevan musteen määrän.
Tämä tiedosto sisältää lisätietoja ohjelmasta. Lue tiedosto ennen ohjelman käyttämistä.
Järjestelmävaatimukset
Tuote vaatii toimiakseen seuraavanlaisen käyttöympäristön.
Käyttöjärjestelmä
Windows 10
Windows 11

HUOMAUTUS
Käyttöjärjestelmästä on oltava käytössä uusin Service Pack -versio.

Tuetut tulostinohjaimet
Canon UFR II/UFRII LT -tulostinajuri
Canon PCL5/6 -tulostinajuri
Canon PS -tulostinajuri
Canon UFR II/UFRII LT/LIPSLX/CARPS2 V4 -tulostinajuri
Canon PCL6 V4 -tulostinajuri
Canon Generic Plus UFR II -tulostinajuri
Canon Generic Plus PCL6 -tulostinajuri
Canon Generic Plus PS3 -tulostinajuri
Liitännät
Kytkettyjä laitteita etsitään seuraavista porteista.
Vakio-TCP/IP-portti
Vakio-USB-portti
Canon MFNP -portti
WSD-portti
Käyttö
Ohjelman käyttäminen
Kun ohjelma asennetaan tietokoneeseen, se rekisteröidään Windows-käynnistykseen ja tulee näkyviin ilmaisinalueelle.
Ohjelma hakee mustekasettien tiedot laitteista määritetyin aikavälein. Jos kasetin muste on vähissä, siitä tulee ilmoitus näyttöön.
Voit tarkistaa kaseteissa jäljellä olevan musteen määrän.
Valitsemalla [Tarkista tarvikkeiden tiedot] voit katsoa kasettien mallinumerot. Voit katsoa myös myyntipaikan.
Voit avata ohjelmaikkunan milloin tahansa napsauttamalla ilmaisinalueella olevaa kuvaketta.
Ohjelma käynnistyy normaalisti automaattisesti aina, kun kirjaudut Windows-käyttöjärjestelmään. Voit myös käynnistää ohjelman manuaalisesti Käynnistä-valikosta.
Varoituksia ja käyttörajoituksia
Koska tuote on työkalu, joka antaa vain karkeita arvioita, sen antamat tiedot voivat erota tulostimen näyttämistä tiedoista. Katso tarkat tiedot aina tulostimen käyttöpaneelista.
Jos Windows-käyttöjärjestelmässä ei ole valittu oletusselainta, [Tarkista tarvikkeiden tiedot] -valintaikkunan [Siirry hankintasivustolle] -painiketta ei voi käyttää.
Tuotetta ei voi käyttää Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän tai uudemman käyttöjärjestelmän [Aloitus]-näkymässä. Ohjelma ei myöskään anna säännöllisiä ilmoituksia. Käytä tuotetta tietokoneen työpöydällä.
Jos tietokoneeseen ei ole asennettu tulostinohjainta, joka tukee tätä ohjelmaa, ohjelma ei ehkä tunnista tulostinta oikein. Asenna tällöin oikea tulostinohjain.
Tuote tukee jopa viittä tulostinlaitetta ja jopa kymmentä tulostusjonoa. Jos laitteita tai tulostusjonoja on enemmän, ohjelman oikeaa toimintaa ei voida taata.
Laitteista ei ehkä saada tietoja silloin, kun Windows-käyttöjärjestelmä on valmius-, lepo- tai horrostilassa. Suorita toiminto tällöin sen jälkeen, kun tietokone on palautettu valmius-, lepo- tai horrostilasta.
Laitteen tilan mukaan vaihdellen tietojen saaminen voi kestää jonkin aikaa tai epäonnistua kokonaan. Jos näin käy, hae tiedot uudelleen napsauttamalla ilmaisinalueella olevaa kuvaketta.
Kun käytät Canon Generic Plus -tulostinajuria, patruunan tietoja ei välttämättä näytetä, jos ajuri ei voi noutaa laitetietoja. Lisätietoja laitetietojen noutamisesta saa jokaisen ajurin oppaasta.

All other trademarks are the property of their respective owners.
Muut tässä esitetyt tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla haltijoidensa tavaramerkkejä.

Copyright Canon Inc. 2014