Canon Toner Status إصدار 2.40 للنظام Microsoft Windows
Canon Toner Status هو برنامج يمكن له أن يتحقق على الكمبيوتر من كمية الحبر المتبقي في خراطيش الحبر.
يحوي هذا الملف معلومات إضافية حول هذا البرنامج. الرجاء قراءتها قبل استخدام البرنامج.
متطلبات النظام
يجب استخدام هذا المنتج في البيئات التالية.
برنامج نظام التشغيل
Windows 10
Windows 11

ملاحظة
يجب تطبيق أحدث حزمة خدمات على نظام التشغيل.

برامج تشغيل الطابعة المدعومة
برنامج تشغيل الطابعة Canon UFR II/UFRII LT
برنامج تشغيل الطابعة Canon PCL5/6
برنامج تشغيل الطابعة Canon PS
برنامج تشغيل الطابعة Canon UFR II/UFRII LT/LIPSLX/CARPS2 V4
برنامج تشغيل الطابعة Canon PCL6 V4
برنامج تشغيل الطابعة Canon Generic Plus UFR II
برنامج تشغيل الطابعة Canon Generic Plus PCL6
برنامج تشغيل الطابعة Canon Generic Plus PS3
بيئة التوصيل
يتم التحكم في الأجهزة الموصولة بواسطة المنافذ التالية.
منفذ TCP/IP قياسي
منفذ USB قياسي
منفذ Canon MFNP
منفذ WSD
حول الاستخدام
كيفية استخدام البرنامج
عند تثبيت البرنامج، سيتم تسجيله في بدء تشغيل Windows وعرضه في صينية النظام.
يتم الحصول على معلومات عن خرطوشة الحبر تلقائيا من الأجهزة على فترات محددة، وإذا كانت كمية الحبر المتبقي في الخرطوشة منخفضة، سوف يتم عرض الشاشة.
يمكنك التحقق من كمية الحبر المتبقي في خراطيش الحبر.
النقر على [التحقق من تفاصيل المواد المستهلكة] يمكنك من التحقق من أرقام موديل خراطيش الحبر. يمكنك أيضا عرض موقع المبيعات.
النقر على الأيقونة في صينية النظام يمكنك من عرض الشاشة وقتما تريد ذلك.
في العادة، يبدأ تشغيل البرنامج تلقائيا عند تسجيل الدخول إلى Windows. يمكنك أيضا بدء تشغيل البرنامج يدويا من القائمة ابدأ.
التحذيرات والحدود والقيود
بما أن هذا المنتج هو أداة تعطي تقديرات تقريبية، قد يعرض معلومات تختلف عن الرسالة على الجهاز. للاطلاع على حالة محددة، قم بالتحقق في لوحة التشغيل للجهاز.
إذا لم يتم ضبط المتصفح الافتراضي في Windows، لن يمكنك استخدام [الوصول إلى موقع الشراء] في مربع الحوار [التحقق من تفاصيل المواد المستهلكة].
لا يمكن استخدام هذا المنتج في شاشة [البدء] في Windows 8.1 وأحدث. وأيضا، لا يتم إصدار الإخطارات الدورية. استخدم هذا المنتج من سطح المكتب.
إذا لم يتم تثبيت برنامج تشغيل الطابعة الذي يدعم هذا المنتج بشكل صحيح، قد لا يتعرف المنتج على الجهاز بشكل صحيح. وإذا حدث ذلك، قم بإعادة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة المناسب.
هذا المنتج يدعم ما يصل إلى خمسة توصيلات جهاز وعشر قوائم انتظار الطباعة. تشغيل أجهزة وقوائم انتظار الطباعة التي تتجاوز هذا العدد غير مضمون.
قد لا يتم الحصول على معلومات من أجهزة في وضع الاستعداد أو النوم أو السبات لـ Windows. في مثل هذه الحالات، قم بتنفيذ العملية بعد إخراج الكمبيوتر من وضع الاستعداد أو النوم أو السبات.
وفقا لحالة الجهاز، قد يستغرق الحصول على المعلومات وقتا أو يفشل. إذا حدث هذا، انتظر فترة من الوقت ثم انقر الأيقونة في صينية النظام لإعادة الحصول على المعلومات.
عند استخدام برنامج تشغيل الطابعة Canon Generic Plus، قد لا يكون من الممكن عرض معلومات الكارتردج إذا لم يكن برنامج التشغيل قادراً على استعادة معلومات الجهاز. لمزيد من التفاصيل حول استعادة معلومات الجهاز، انظر الدليل الخاص بكل برنامج تشغيل.

All other trademarks are the property of their respective owners.
قد تكون أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة هنا علامات تجارية لمالكيها.

Copyright Canon Inc. 2014