Canon Toner Status Microsoft Windows용 버전 2.40
Canon Toner Status는 카트리지에 토너가 얼마나 남아 있는지 컴퓨터에서 확인할 수 있는 소프트웨어입니다.
이 파일에는 소프트웨어에 관한 부가 정보가 포함되어 있습니다. 소프트웨어를 사용하기 전에 읽어 보시기 바랍니다.
시스템 요구 사항
이 제품은 다음 환경에서 사용해야 합니다.
운영 체제 소프트웨어
Windows 10
Windows 11

참고
운영 체제에 최신 서비스 팩을 적용해야 합니다.

지원되는 프린터 드라이버
Canon UFR II/UFRII LT 프린터 드라이버
Canon PCL5/6 프린터 드라이버
Canon PS 프린터 드라이버
Canon UFR II/UFRII LT/LIPSLX/CARPS2 V4 프린터 드라이버
Canon PCL6 V4 프린터 드라이버
Canon Generic Plus UFR II 프린터 드라이버
Canon Generic Plus PCL6 프린터 드라이버
Canon Generic Plus PS3 프린터 드라이버
연결 환경
연결된 장치는 다음 포트를 통해 모니터링됩니다.
표준 TCP/IP 포트
표준 USB 포트
Canon MFNP 포트
WSD 포트
사용과 관련하여
소프트웨어 사용 방법
소프트웨어를 설치하면 Windows 시작에 등록되고 시스템 트레이에 표시됩니다.
설정된 간격으로 장치에서 카트리지 정보를 자동으로 가져오며, 카트리지에 남은 토너 양이 부족한 경우 화면이 표시됩니다.
카트리지에 남은 토너 양을 확인할 수 있습니다.
[소모품 자세히 확인]을 클릭하면 카트리지 모델 번호를 확인할 수 있습니다. 또한 판매처를 표시할 수도 있습니다.
시스템 트레이의 아이콘을 클릭하여 원할 때 언제든지 화면을 표시할 수 있습니다.
일반적으로 소프트웨어는 사용자가 Windows에 로그인할 때 자동으로 시작됩니다. 또한 시작 메뉴에서 수동으로 소프트웨어를 시작할 수도 있습니다.
주의, 한계 및 제한 사항
이 제품은 대략적인 예상치를 제공하는 도구이며, 장치에 표시된 메시지와 다른 정보를 표시할 수 있습니다. 구체적인 상태는 장치 조작 패널을 참조하십시오.
Windows에서 기본 브라우저가 설정되지 않은 경우, [소모품 자세히 확인] 대화 상자에서 [구입 사이트 액세스]를 사용할 수 없습니다.
이 제품은 Windows 8.1 이상의 [시작] 화면에서 사용할 수 없습니다. 또한 정기적인 통보가 제공되지 않습니다. 바탕 화면에서 이 제품을 사용하십시오.
이 제품을 지원하는 프린트 드라이버가 올바르게 설치되지 않은 경우, 제품이 장치를 올바르게 인식하지 못할 수 있습니다. 이 경우 적절한 프린터 드라이버를 다시 설치하십시오.
이 제품은 최대 5개의 장치 연결과 최대 10개의 인쇄 대기열을 지원합니다. 장치 및 인쇄 대기열이 이를 초과할 경우 작동하지 않을 수 있습니다.
Windows의 대기, 절전 및 최대 절전 모드에서는 장치에서 정보를 가져오지 못할 수 있습니다. 이런 경우 컴퓨터를 대기, 절전 또는 최대 절전 모드에서 다시 활성화한 후 작업을 실행하십시오.
장치의 상태에 따라 정보를 가져오는 데 시간이 걸리거나 정보를 가져오지 못할 수 있습니다. 이 경우 잠시 기다렸다가 시스템 트레이의 아이콘을 클릭하여 정보를 다시 가져오십시오.
Canon Generic Plus 프린터 드라이버를 사용할 때 드라이버가 장치 정보를 검색할 수 없는 경우 카트리지 정보가 표시되지 않을 수 있습니다. 장치 정보 검색에 대한 자세한 정보는 해당 드라이버 설명서를 참조하십시오.

All other trademarks are the property of their respective owners.
본 설명서에 사용된 기타 제품 및 회사명은 각 회사 소유의 상표일 수도 있습니다.

Copyright Canon Inc. 2014