Canon 墨粉余量状态 版本 2.40 适用于 Microsoft Windows
Canon 墨粉余量状态 是一款可在电脑上确认墨粉盒中墨粉余量的软件。
本文件中包含与该软件有关的补充信息。请在使用软件前仔细阅读。
系统要求
本产品可以在下列环境中使用。
操作系统软件
Windows 10
Windows 11

注释
操作系统应使用最新的服务包。

支持的打印机驱动程序
Canon UFR II/UFRII LT 打印机驱动程序
Canon PCL5/6 打印机驱动程序
Canon PS 打印机驱动程序
Canon UFR II/UFRII LT/LIPSLX/CARPS2 V4 打印机驱动程序
Canon PCL6 V4 打印机驱动程序
Canon Generic Plus UFR II 打印机驱动程序
Canon Generic Plus PCL6 打印机驱动程序
Canon Generic Plus PS3 打印机驱动程序
连接环境
通过下列端口监控连接的设备。
标准 TCP/IP 端口
标准 USB 端口
Canon MFNP 端口
WSD 端口
关于使用
如何使用该软件
安装时，该软件将被注册在 Windows 启动项中，并显示在系统托盘中。
该软件将根据预设的时间间隔从设备中自动获取墨粉盒信息。如果墨粉盒中的墨粉余量不足，则会出现画面显示。
可以检查墨粉盒中的墨粉余量。
单击[检查耗材详细信息]可检查墨粉盒的型号。也可以显示销售网站。
单击系统托盘中的图标可随时显示画面。
一般情况下，登录 Windows 时软件会自动启动。也可以从开始菜单手动启动软件。
警告、限制和约束
由于本产品仅为提供粗略估计的工具，其显示的信息可能与设备中的信息不同。有关墨粉盒的具体状态，请检查设备的操作面板。
如果 Windows 中未设置默认浏览器，则无法使用[检查耗材详细信息]对话框中的[访问购买网站]。
该产品无法在 Windows 8.1 或更高版本的 [开始] 画面中使用。此外，也不会发布定期通知。请从桌面上使用本产品。
如果未正确安装支持本产品的打印机驱动程序，则该产品可能无法正确识别设备。如果发生这种情况，请重新安装适合的打印机驱动程序。
本产品最多支持五个设备连接以及十个打印队列。对于超出该数量的设备和打印列队，则无法保证其操作情况。
如果 Windows 处于待机、睡眠和休眠模式，则可能无法从设备获取信息。在这种情况下，将计算机从待机、睡眠或休眠模式中唤醒以执行操作。
根据设备的状态，获取信息可能需要花费一些时间或失败。如果发生这种情况，请等待片刻，然后单击系统托盘中的图标以再次获取信息。
使用 Canon Generic Plus 打印机驱动程序时，如果驱动程序无法检索设备信息，则可能无法显示墨粉盒信息。关于设备信息检索的详细说明，请参阅每个驱动程序对应的手册。

All other trademarks are the property of their respective owners.
本文件中出现的其他产品和公司名称是其各自所有者的商标。

Copyright Canon Inc. 2014