Canon Toner Status เวอร์ชัน 2.40 สำหรับ Microsoft Windows
Canon Toner Status คือ ซอฟต์แวร์ที่สามารถตรวจสอบปริมาณหมึกพิมพ์ที่เหลืออยู่ในตลับหมึกได้ทางคอมพิวเตอร์
มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์อยู่ในไฟล์นี้ โปรดอ่านข้อมูลดังกล่าวก่อนการใช้งานซอฟต์แวร์
ข้อกำหนดของระบบ
ควรใช้ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้ในสภาพแวดล้อมต่อไปนี้
ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ
Windows 10
Windows 11

หมายเหตุ
ควรใช้ Service Pack ล่าสุดกับระบบปฏิบัติการ

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่สนับสนุน
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ Canon UFR II/UFRII LT
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ Canon PCL5/6
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ Canon PS
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ Canon UFR II/UFRII LT/LIPSLX/CARPS2 V4
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ Canon PCL6 V4
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ Canon Generic Plus UFR II
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ Canon Generic Plus PCL6
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ Canon Generic Plus PS3
สภาพแวดล้อมของการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะได้รับการตรวจสอบผ่านพอร์ตต่อไปนี้
พอร์ต TCP/IP มาตรฐาน
พอร์ต USB มาตรฐาน
พอร์ต MFNP ของ Canon
พอร์ต WSD
เกี่ยวกับการใช้งาน
วิธีการใช้ซอฟต์แวร์
เมื่อคุณติดตั้งซอฟต์แวร์ จะได้รับการลงทะเบียนในขั้นตอนการเริ่มต้น Windows และแสดงผลในถาดระบบ
ซอฟต์แวร์จะได้รับข้อมูลตลับหมึกจากอุปกรณ์ตามช่วงเวลาที่ตั้งค่าไว้ และหากมีปริมาณของหมึกพิมพ์เหลืออยู่ในตลับหมึกน้อย ระบบจะแสดงหน้าจอ
คุณสามารถตรวจสอบปริมาณของหมึกพิมพ์ที่เหลืออยู่ในตลับหมึก
การคลิก [ตรวจสอบรายละเอียดวัสดุสิ้นเปลือง] ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบหมายเลขรุ่นของตลับหมึกได้ รวมทั้งยังสามารถแสดงเว็บไซต์ที่เสนอขายได้อีกด้วย
การคลิกไอคอนในถาดระบบจะช่วยให้คุณแสดงผลหน้าจอได้เมื่อคุณต้องการ
โดยปกติ ซอฟต์แวร์จะเริ่มต้นทำงานเมื่อคุณล็อกอินเข้าสู่ Windows แต่คุณสามารถเริ่มซอฟต์แวร์ได้ด้วยตนเองจากเมนู เริ่ม
ข้อควรระวัง ขีดจำกัด และข้อจำกัด
เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องมือที่ให้การคาดคะเนแบบหยาบ จึงอาจแสดงผลข้อมูลที่แตกต่างจากข้อความบนอุปกรณ์ หากต้องการดูสถานะที่เฉพาะเจาะจง โปรดตรวจสอบที่แผงควบคุมการทำงานของอุปกรณ์
หากไม่มีการตั้งค่าเบราเซอร์มาตรฐานไว้ใน Windows คุณจะไม่สามารถใช้ [เข้าถึงไซต์การซื้อ] ในกล่องโต้ตอบ [ตรวจสอบรายละเอียดวัสดุสิ้นเปลือง] ได้
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถใช้งานได้ในหน้าจอ [เริ่ม] ของ Windows 8.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า และไม่มีการส่งการแจ้งเตือนเป็นระยะ ควรใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จากเดสก์ท็อป
ในกรณีที่ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่รองรับผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง ผลิตภัณฑ์อาจไม่สามารถจดจำอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง หากเกิดปัญหานี้ขึ้น ให้ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมอีกครั้ง
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ห้าเครื่อง และสามารถรอพิมพ์ได้สูงสุดสิบคิว ทั้งนี้ไม่สามารถรับประกันการทำงานของอุปกรณ์และคิวการพิมพ์ที่มากกว่าจำนวนที่กล่าวมานี้
เครื่องพิมพ์อาจไม่ได้รับข้อมูลจากอุปกรณ์ที่อยู่ในโหมดสแตนด์บาย โหมดสลีป และโหมดไฮเบอร์เนตของ Windows ในกรณีดังกล่าว ให้ดำเนินการสั่งพิมพ์หลังจากเรียกใช้งานคอมพิวเตอร์เมื่อออกจากโหมดสแตนด์บาย โหมดสลีป และโหมดไฮเบอร์เนตแล้ว
การรับข้อมูลอาจใช้เวลานานหรืออาจล้มเหลว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของอุปกรณ์ หากเกิดปัญหานี้ขึ้น ให้รอสักครู่ แล้วคลิกที่ไอคอนในถาดระบบเพื่อขอรับข้อมูลอีกครั้ง
เมื่อใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ Canon Generic Plus ข้อมูลตลับหมึกจะไม่ปรากฏขึ้นถ้าไดรเวอร์ไม่สามารถเรียกข้อมูลอุปกรณ์ได้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกข้อมูลอุปกรณ์ โปรดดูคู่มือประกอบไดรเวอร์

All other trademarks are the property of their respective owners.
ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆ ที่ปรากฏในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของบริษัทหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ

Copyright Canon Inc. 2014