Canon Toner Status Versi 2.40 untuk Microsoft Windows
Canon Toner Status ialah perisian yang boleh menyemak pada komputer jumlah baki toner dalam kartrij.
Maklumat tambahan mengenai perisian terdapat dalam fail ini. Sila bacanya sebelum menggunakan perisian.
Keperluan Sistem
Produk ini perlu digunakan dalam persekitaran berikut.
Perisian Sistem Operasi
Windows 10
Windows 11

NOTA
Pek perkhidmatan terkini perlu digunakan pada sistem operasi.

Pemacu Pencetak yang Disokong
Pemacu Pencetak UFR II/UFRII LT Canon
Pemacu Pencetak PCL5/6 Canon
Pemacu Pencetak PS Canon
Pemacu Pencetak Canon UFR II/UFRII LT/LIPSLX/CARPS2 V4
Pemacu Pencetak PCL6 V4 Canon
Pemacu Pencetak Canon Generic Plus UFR II
Pemacu Pencetak Canon Generic Plus PCL6
Pemacu Pencetak Canon Generic Plus PS3
Persekitaran Sambungan
Peranti yang disambungkan dipantau melalui port berikut.
Port TCP/IP standard
Port USB standard
Port MFNP Canon
Port WSD
Penggunaan Berkaitan
Cara Menggunakan Perisian
Apabila anda memasang perisian, ia didaftarkan dalam permulaan Windows dan dipaparkan dalam dulang sistem.
Maklumat kartrij secara automatik diperoleh dari peranti pada jarak waktu yang ditetapkan dan skrin dipaparkan jika jumlah baki toner dalam kartrij rendah.
Anda boleh menyemak jumlah baki toner dalam kartrij.
Mengklik [Semak Butiran Isian Semula] membolehkan anda menyemak nombor model kartrij. Anda juga boleh memaparkan tapak jualan.
Mengklik ikon dalam dulang sistem membolehkan anda memaparkan skrin bila-bila masa sahaja yang anda mahukan.
Biasanya, perisian bermula secara automatik apabila anda melog masuk ke Windows. Anda juga boleh memulakan perisian secara manual dari menu Mula.
Langkah Berjaga-jaga, Pengehadan dan Larangan
Memandangkan produk ini ialah alat yang memberikan anggaran kasar, ia mungkin memaparkan maklumat yang berbeza daripada mesej pada peranti. Semak panel operasi pada peranti untuk mendapatkan status khusus.
Jika penyemak imbas lalai tidak ditetapkan dalam Windows, anda tidak boleh menggunakan [Capai Laman Pembelian] dalam kotak dialog [Semak Butiran Isian Semula].
Produk ini tidak boleh digunakan dalam skrin [Mula] bagi Windows 8.1 dan lebih terkini. Serta, pemberitahuan berkala tidak dikeluarkan. Gunakan produk ini dari desktop.
Jika pemacu pencetak yang menyokong produk ini tidak dipasang dengan betul, produk mungkin tidak mengenal pasti peranti dengan betul. Jika ini berlaku, pasang semula pemacu pencetak yang sesuai.
Produk ini menyokong sehingga lima sambungan peranti dan sehingga sepuluh giliran cetakan. Tidak dijamin bagi beroperasi untuk peranti dan giliran cetakan yang melebihi jumlah ini.
Maklumat mungkin tidak diperoleh dari peranti ini dalam mod tunggu sedia, tidur dan hibernasi bagi Windows. Dalam kes seperti itu, laksanakan operasi selepas menghidupkan semula komputer dari mod tunggu sedia, tidur atau hibernasi.
Bergantung pada keadaan peranti, memperoleh maklumat mungkin mengambil masa atau gagal. Jika ini berlaku, tunggu sebentar dan kemudian klik ikon dalam dulang sistem untuk memperoleh semula maklumat.
Apabila anda menggunakan pemacu pencetak Canon Generic Plus, maklumat kartrij mungkin tidak boleh dipaparkan sekiranya pemacu tidak boleh mendapatkan semula maklumat peranti. Lihat manual bagi setiap pemacu untuk butiran mendapatkan semula maklumat peranti.

All other trademarks are the property of their respective owners.
Nama produk dan syarikat lain di sini mungkin merupakan tanda dagangan bagi pemilik masing-masing.

Copyright Canon Inc. 2014